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RESUMEN 

CONFERENCIA SOBRE OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE, 27-28 NOVIEMBRE MADRID 2012 

Eficacia de las tecnologías de reducción de olores utilizadas en aguas residuales en Australia
Antonio D. Dorado*, Richard Stuetz **
*Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales, Universidad Politécnica de Cataluña, Bases de Manresa 61-73, 08240 Manresa, Spain

**UNSW Water Research Centre, School of Civil and Environmental Engineering, University of New South Wales, NSW 2052, Australia
Durante un periodo de 6 meses el grupo de investigación de contaminantes gaseosos y olores de la Universidad Politécnica de Cataluña y Autónoma de Barcelona han colaborado en un proyecto desarrollado en la Universidad de New South Wales en Sídney (Australia) dirigido por el Dr. Richard Stuetz. El proyecto tiene como objetivo principal evaluar las tecnologías de reducción de olores procedentes de aguas residuales de los núcleos urbanos más importantes de Australia. Parte de este proyecto, con un presupuesto total de 20 millones de dólares, plantea un estudio para valorar la efectividad de torres de adsorción, biofiltros y biofiltros percoladores mediante el análisis sistemático de muestras gaseosas llevadas a laboratorio y analizadas por cromatografía de gases con espectrometría de masas y análisis olfatométricos. En este tiempo se analizó los datos recogidos durante los meses de enero a junio (de verano a otoño) en 10 instalaciones distintas con aguas de origen industrial, domesticas o mixtas. Durante los meses de verano con una frecuencia semanal, y quincenal posteriormente. Un amplio rango de compuestos fueron identificados en las muestras (935 compuestos) apareciendo 585 de ellos en más de una ocasión. Se calculó la eficacia de eliminación para cada compuesto en cada unidad a partir de 4570 comparaciones en las que aparecieron compuestos aromáticos, alcanos y alquenos, halogenados, terpenos, éteres, alcoholes y poliaromáticos. El análisis individual de cada compuesto permite determinar que tecnología es más adecuada en relación a la composición del corriente a tratar.  
Indicar la preferencia de tipo de presentación

       Comunicación oral

       Póster 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo:

 Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión.

 Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones 

Ambientales Integradas. 
 Sesión III. COVs y medidas de olor. 
 Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos de dispersión de olores.

 Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría.
 Sesión VI. Técnicas para el control de olores.

El comité científico podrá revisar el tipo de presentación y la sesión en la que los autores proponen incluir su trabajo.
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